Cennik 2021

zbiornikideso.pl

Dwupłaszczowe zbiorniki do dystrybucji oleju napędowego i AdBlue® Zbiorniki mobilne do dystrybucji oleju napędowego

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

Specyfikacja 1

Dwupłaszczowe zbiorniki do oleju napędowego

Opis

Cena netto [PLN]

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

6 510,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

6 830,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2350 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

7 930,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2350 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

8 090,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

8 510,00

Kod produktu

BFMD1340LG-DF-K24

BFMD1340LG-DF

BFMD2350LG-DF-K24

BFMD2350LG-DF

BFMD2500LG-DF-K24

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

BFMD2500LG-DF

Dwupłaszczowe zbiorniki do oleju napędowego z szybkozłączem typu euro

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

8 820,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

9 660,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

9 980,00

Cena netto [PLN]

Opis

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, 2” szybkozłącze typu euro

6 800,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, 2” szybkozłącze typu euro

7 120,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2350 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, 2” szybkozłącze typu euro

8 220,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2350 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, 2” szybkozłącze typu euro

8 380,00

BFMD5000LG-DF-K24

BFMD5000LG-DF

Specyfikacja 2

Kod produktu

BFMD1340LG-K24-E

BFMD1340LG-DF-E

BFMD2350LG-K24-E

BFMD2350LG-DF-E

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

BFMD2500LG-K24-E

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, 2” szybkozłącze typu euro

8 800,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, 2” szybkozłącze typu euro

9 110,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, 2” szybkozłącze typu euro

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, 2” szybkozłącze typu euro

Dwupłaszczowe zbiorniki do oleju napędowego ze szklanym filtrem

Opis

9 950,00

10 270,00

Cena netto [PLN]

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

7 140,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

7 460,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2350 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

8 560,00

BFMD2500LG-DF-E

BFMD5000LG-K24-E

BFMD5000LG-DF-E

Specyfikacja 3

Kod produktu

BFMD1340LG-K24-G

BFMD1340LG-DF-G

BFMD2350LG-K24-G

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

BFMD2350LG-DF-G

Dwupłaszczowe zbiorniki do oleju napędowego z 8-metrowym zwijadłem

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2350 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, maksymalnego poziomu GWG, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

8 720,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

9 140,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

9 450,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

10 290,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

10 610,00

Cena netto [PLN]

Opis

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem

9 560,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem

9 870,00

BFMD2500LG-K24-G

BFMD2500LG-DF-G

BFMD5000LG-K24-G

BFMD5000LG-DF-G

Specyfikacja 4

Kod produktu

BFMD1340LG-K24-HR

BFMD1340LG-DF-HR

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

BFMD2500LG-K24-HR

Dwupłaszczowe zbiorniki do oleju napędowego z 8-metrowym zwijadłem i szklanym filtrem

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem

11 550,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, W wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem

11 870,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem

12 710,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem

13 020,00

Cena netto [PLN]

Opis

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

10 190,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, zegarowy wskaźnik poziomu, czujnik maksymalnego poziomu GWG, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8 m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

10 500,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8 m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

12 180,00

BFMD2500LG-DF-HR

BFMD5000LG-K24-HR

BFMD5000LG-DF-HR

Specyfikacja 5

Kod produktu

BFMD1340LG-K24-GHR

BFMD1340LG-DF-GHR

BFMD2500LG-K24-GHR

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

BFMD2500LG-DF-GHR

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

12 500,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

13 340,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, licznik cyfrowy K600 PIUSI, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, czujnik maksymalnego poziomu GWG, zwijadło, wąż dystrybucyjny 8m z automatycznym nalewakiem, filtr szklany

13 650,00

Cena netto [PLN]

Opis

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, Pulser K600, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, system zarządzania Watchman® Access

22 050,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 72 l/min PIUSI, Pulser K600, wskaźnik poziomu oleju napędowego Watchman Sonic Plus wraz z czujnikiem przecieku, sonda ciśnieniowa Keller z pomiarem temperatury czujnik maksymalnego poziomu GWG, filtr paliwa z separatorem wody, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, system zarządzania Watchman® Access

24 150,00

BFMD5000LG-K24-GHR

BFMD5000LG-DF-GHR

Specyfikacja 6 Dwupłaszczowe zbiorniki do oleju napędowego z Watchman® Access

Kod produktu

BFMD2500LG-AC

BFMD5000LG-AC

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

System zarządzania Watchman® Access – opcje dodatkowe

Cena netto [PLN]

8 030,00

System zarządzania dostępem Watchman® Access (GSM,GPS,WiFi) - bez karty SIM

8,00

Karta RFiD

360,00

Czytnik RFiD

Pakiet startowy użytkownika (czytnik RFiD + 40 kart RFiD)

580,00

580,00

Pakiet startowy użytkownika (czytnik RFiD + 20 kart RFiD + 20 breloków RFiD)

Pierwsze uruchomienie Watchman® Access – kalibracja urządzenia, szkolenie personelu i konfiguracja systemu

530,00\*

Jednorazowa opłata licencyjna do oprogramowania internetowego – przy użyciu własnej karty GSM lub lokalnego WiFi

999,00\*

Kod produktu Opis

1002876

026655

026923

026933

027001

KES COMMISSIONING

Kingspan Access Soft

\*Nie podlega rabatowaniu

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

Zbiorniki mobilne do oleju napędowego

Cena netto [PLN]

Opis

Zbiornik mobilny do oleju napędowego o pojemności 200 l

Wyposażenie: pompa 12V o przepływie 35 l/min, wąż dystrybucyjny ¾” 4m z automatycznym nalewakiem, wlew z korkiem, zawór oddechowy, bez licznika cyfrowego

2 310,00

Zbiornik mobilny do oleju napędowego o pojemności 200 l

Wyposażenie: pompa 12V o przepływie 35 l/min, wąż dystrybucyjny ¾” 4m z automatycznym nalewakiem, wlew z korkiem, zawór oddechowy, z licznikiem cyfrowym K24 PIUSI

3 200,00

Zbiornik mobilny do oleju napędowego o pojemności 200 l

Wyposażenie: pompa 24V o przepływie 35 l/min, wąż dystrybucyjny ¾” 4m z automatycznym nalewakiem, wlew z korkiem, zawór oddechowy, bez licznika cyfrowego

2 260,00

Zbiornik mobilny do oleju napędowego o pojemności 200 l

Wyposażenie: pompa 24V o przepływie 35 l/min, wąż dystrybucyjny ¾” 4m z automatycznym nalewakiem, wlew z korkiem, zawór oddechowy, z licznikiem cyfrowym K24 PIUSI

3 150,00

Zbiornik mobilny do oleju napędowego o pojemności 300 l

Wyposażenie: pompa 12V o przepływie 35 l/min, wąż dystrybucyjny ¾” 4m z automatycznym nalewakiem, wlew z korkiem, zawór oddechowy, bez licznika cyfrowego

2 630,00

Zbiornik mobilny do oleju napędowego o pojemności 300 l

Wyposażenie: pompa 12V o przepływie 35 l/min, wąż dystrybucyjny ¾” 4m z automatycznym nalewakiem, wlew z korkiem, zawór oddechowy, z licznikiem cyfrowym K24 PIUSI

3 560,00

Zbiornik mobilny do oleju napędowego o pojemności 300 l

Wyposażenie: pompa 24V o przepływie 35 l/min, wąż dystrybucyjny ¾” 4m z automatycznym nalewakiem, wlew z korkiem, zawór oddechowy, bez licznika cyfrowego

2 570,00

Zbiornik mobilny do oleju napędowego o pojemności 300 l

Wyposażenie: pompa 24V o przepływie 35 l/min, wąż dystrybucyjny ¾” 4m z automatycznym nalewakiem, wlew z korkiem, zawór oddechowy, z licznikiem cyfrowym K24 PIUSI

3 510,00

Kod produktu

OTMD0200GG\_12

OTMD0200GG\_12\_K24

OTMD0200GG\_24

OTMD0200GG\_24\_K24

OTMD0300GG\_12

OTMD0300GG\_12\_K24

OTMD0300GG\_24

OTMD0300GG\_24\_K24

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

Dwupłaszczowe zbiorniki do AdBlue®

Cena netto [PLN]

Opis

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji AdBlue® o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 34 l/min Suzzarablue PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy czujnik poziomu, automatyczne ogrzewanie przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

10 080,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji AdBlue® o pojemności 1340 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 34 l/min Suzzarablue PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy czujnik poziomu, automatyczne ogrzewanie przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego

11 130,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji AdBlue® o pojemności 2350 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 34 l/min Suzzarablue PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy czujnik poziomu, automatyczne ogrzewanie przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

11 340,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji AdBlue® o pojemności 2350 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 34 l/min Suzzarablue PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy czujnik poziomu, automatyczne ogrzewanie przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego

12 390,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji AdBlue® o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 34 l/min Suzzarablue PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy czujnik poziomu, automatyczne ogrzewanie przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

Kod produktu

BBMD1340\_K24

BBMD1340\_K24\_I

BBMD2350\_K24

BBMD2350\_K24\_I

11 660,00

BBMD2500\_K24

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

BBMD2500\_K24\_I

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji AdBlue® o pojemności 2500 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 34 l/min Suzzarablue PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy czujnik poziomu, automatyczne ogrzewanie przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego

12 710,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji AdBlue® o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 34 l/min Suzzarablue PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy czujnik poziomu, automatyczne ogrzewanie przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem

12 810,00

Dwupłaszczowy zbiornik do przechowywania i dystrybucji AdBlue® o pojemności 5000 l

Wyposażenie: pompa o przepływie 34 l/min Suzzarablue PIUSI, licznik cyfrowy K24 PIUSI, zegarowy czujnik poziomu, automatyczne ogrzewanie przestrzeni dystrybucyjnej i międzypłaszczowej, wąż dystrybucyjny 6m z automatycznym nalewakiem, izolacja termiczna zbiornika wewnętrznego

13 860,00

BBMD5000\_K24

BBMD5000\_K24\_I

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu

Warunki dostawy 2021

199,00

299,00

299,00

399,00

49,00

49,00

\* ceny netto za sztukę na terenie Polski; rozładunek pozostaje w gestii Klienta

Oferujemy dostawę swoich produktów na warunkach DAP – dbamy o dostawę Państwa towaru z fabryki pod wskazany adres dostawy.

Stawki transportowe na warunkach DAP\*:

Pojemność Koszt transportu netto [PLN]\*

1340 l

2350 l

2500 l

5000 l

200 l

300 l

04/2021

Wszystkie strony są cenami netto w PLN i nie zawierają kosztów transportu